**Część II – Dostawa systemu prowadzenia równoległego   
dla ZS RCKU**

**specyfikacja produktu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Specyfikacja** |
| 1 | System prowadzenia równoległego + kierownica do ciągnika | 1 | W skład zestawu oprócz kompletnego systemu autonomicznego prowadzenia z pełnym okablowaniem ( możliwość zastosowania w ciągniku Zetor Proxima 100 Power), przenośny pomiędzy ciągnikami powinien zawierać: Stojak/ symulator klasowy z zasilaczem do montaży systemu nawigacyjnego.+ dodatkowe okablowanie (możliwość wykorzystania sprzętu w pracowni Agrotronika podczas zajęć) Ekran dotykowy o przekątnej 25,6 cm Sygnał korekcyjny ( GPS + GLONASS )  wsparcie ISOBUS/TUVR  możliwość prseglądania Internetu  Bluertooth  zintegrowana kamera w panelu nawigacyjnym Dodatkowe przyłącza: -zasilanie TP -modem TA -nawigację + ISOBUS TC -układ kompensacji nachylenia terenu T3 -przyłącze anteny -port USB -wyjście wideo min x1 Dodatkowo w cenie produktu montaż, kalibracja, kompleksowe szkolenie pracowników. |