**Część II – Dostawa systemu prowadzenia równoległego
dla ZS RCKU**

**specyfikacja produktu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Specyfikacja** |
| 1 | System prowadzenia równoległego + kierownica do ciągnika | 1 | W skład zestawu oprócz kompletnego systemu autonomicznego prowadzenia z pełnym okablowaniem ( możliwość zastosowania w ciągniku Zetor Proxima 100 Power), przenośny pomiędzy ciągnikami powinien zawierać:Stojak/ symulator klasowy z zasilaczem do montaży systemu nawigacyjnego.+ dodatkowe okablowanie (możliwość wykorzystania sprzętu w pracowni Agrotronika podczas zajęć)Ekran dotykowy o przekątnej 25,6 cmSygnał korekcyjny ( GPS + GLONASS )wsparcie ISOBUS/TUVRmożliwość prseglądania InternetuBluertoothzintegrowana kamera w panelu nawigacyjnymDodatkowe przyłącza:-zasilanie TP-modem TA-nawigację + ISOBUS TC-układ kompensacji nachylenia terenu T3-przyłącze anteny-port USB-wyjście wideo min x1Dodatkowo w cenie produktu montaż, kalibracja, kompleksowe szkolenie pracowników. |